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· Scarpe antinfortunistiche classe di protezione almeno S1P
 (Certificazione CE: Verificare la presenza della marcatura EN ISO 20345:2011 o della nuova EN ISO 20345:2022 sulla linguetta interna).

· Occhiali di protezione meccanica: livello B
Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (norma UNI EN 166). 


· Guanti antitaglio livello B 
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo
